## Kormányműház kiszerelése

Szükséges célszerszámok
28 mm-es gömbcsukló-kihúzó ( 07MAC-SL00200)

Figyeljen a következőkre a kiszerelés közben:

- Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.
- Ügyeljen arra, hogy a kormánycsukló leválasztása előtt szerelje le a kormánykereket. A kábeldob sérülése előfordulhat.

1. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

2. | Állítsa az első kerekeket az egyenes előremenet helyzetbe.

3. | Szerelje ki a vezetőoldali légzsákot és a kormánykereket.

4. | Emelje fel a gépjármű elejét, és alátámasztó bakokkal a megfelelő helyeken támassza alá.

5. | Szerelje le az első kerekeket.

6. | Szerelje le a kormánycsukló burkolatát.

7. | Szerelje ki a kormánycsukló csavarokat (A), és válassza le a kormánycsuklót a kormánycsuklónak (B) az oszlop irányába történő mozgatásával.

8. | Szerelje ki az elülső sárvédő lapot (A), valamint a bal és a jobb hátulsó sárvédő lapokat (B).

9. | Vegye ki az orsóanyát. A csuklót húzza kifelé, és a hajtótengely végét műanyag kalapáccsal ütögetve a csuklóból szerelje ki a külső hajtótengelyt.

10. | Az alsó lengőkar gömbcsuklóból szerelje ki a zárócsapot (A), és szerelje le a 12 mm-es koronás anyát (B).

11. | A célszerszámmal válassza szét az alsó lengőkar gömbcsuklót és a csuklót. MEGJEGYZÉS: Helyezze a célszerszámot az alsó lengőkar gömbcsukló fölé, miközben húzza a külső hajtótengely csuklót.

12. | Szerelje ki a sasszeget (A) a kormányösszekötő rúd gömbfejből, és szerelje le a 10 mm-es anyát (B).

13. | A célszerszámmal válassza szét a kormányösszekötő rúd gömbcsuklóját és a csuklót.

14. | Szerelje le az önzáró anyát (A), mialatt a gömbfejcsapot (B) egy imbuszkulccsal (C) tartja, és válassza le a stabilizátor-kapcsolórudat (D) a stabilizátor rúdról (E).

15. | Bontsa a motor 2-pólusú csatlakozójának (A), az elektromos szervokormány kábelköteg 6-pólusú csatlakozójának (B) és a kormánymű 1-pólusú csatlakozójának (C) csatlakozását. A csatlakozók bontása után, hogy megvédje azokat a portól, a szennyeződéstől és az idegen anyagoktól tegyen szigetelőszalag darabot a 6-pólusú, 2-pólusú és az 1-pólusú csatlakozókra.

16. | Oldja le a fűtött lambda-szonda (HO2S) kábel rögzítőjét (A) a kormányműházról.

17. | Az első felfüggesztés alvázkeretén lévő sebességváltó hátsó tartó villájának (B) rögzítőcsavarját (A) szerelje ki.

18. | Helyezze a kocsiemelőt az első felfüggesztés alvázkerete alsó, középső része alá és támassza meg azt.

19. | Szerelje ki az első felfüggesztés alvázkeret tartócsavarjait (A), és dobja el azokat.

20. | A kocsiemelő lassú lesüllyesztésével egy egységként süllyessze le az első felfüggesztés alvázkeretét (B) és a kormányművet.

21. | Az első felfüggesztés alvázkeretéről szerelje le a kormányművet (A). MEGJEGYZÉS: Ha szükséges szerelje le a kormányműházat, majd az ezzel felszerelt modellek esetén, távolítsa el a kormánymű talpat (B) és a merevítőt (C). Balkormányos: Jobbkormányos:

22. | A nyomatékérzékelő tetejéről szerelje le a fogaskerék tengely gumibetétjét (D).