## Üzemanyag-nyomás ellenőrzése

1. | Szüntesse meg az üzemanyag-nyomást.

2. | Csatlakoztassa le a gyorscsatlakozót. Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-mérő műszer készletet és a üzemanyagnyomás-mérő műszert (A).

3. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton. Ha a motor beindul, folytassa a következő lépéssel: 5. Ha a motor nem indul be, folytassa a következő lépéssel: 4.

4. | Ellőrizze, hogy az üzemanyag-szivattyú jár-e: Hallgasson bele az üzemanyag betöltőcsőbe levett tanksapkával. Az üzemanyag-szivattyúnak 2 másodpercig kell járnia, amikor a gyújtáskapcsolót először elfordítja. Ha a szivattyú jár, folytassa a következő lépéssel: 5. Ha a szivattyú nem jár, végezze el az üzemanyagszivattyú áramkör hibakeresését.

5. | Olvassa le a nyomásmérőműszert. A nyomásnak 320-370 kPa-nak (3,3-3,8 kg/cm2) kell lennie. Ha a nyomás rendben van, az ellenőrzésnek vége van. Ha a nyomás nem felel meg az előírásnak,cserélje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót és az üzemanyagszűrőt, majd ellenőrizze újra az üzemanyag-nyomást.