## Hátfali ajtózár-vezérlő ellenőrzése

1. | Szerelje le a hátsó ajtó burkolatát.

2. | Nyissa ki a hátsó ajtót.

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót a csomagtér ajtó zárás működtető elemről.

4. | Ellenőrizze a működtető elem működését úgy, hogy ráköti az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint. A működtető elem sérülésének elkerülése érdekében csak rövid időre adja rá az akkumulátor feszültséget.