## Motor beszerelése

1. | Helyezze a motort a gépjármű alá. Csatlakoztassa a lánc emelőt a motorra, majd emelje a motort a megfelelő helyzetbe a gépjárműben. Szerelje vissza a rögzítőcsavarokat/tartóanyákat a megadott sorrendben. A megadott sorrendtől való eltérés nagy mértékű zajt és rázkódást eredményezhet, és csökkentheti a persely élettartamát.

2. | Szerelje be az első kiegészítő keretet (A), majd biztosítsa az alsó fedeleket a kapcsokkal (B).

3. | Szerelje be a bal első felfüggesztő/tartó egységet.

4. | Szerelje be a hátsó tartóbak rögzítőcsavarjait.

5. | Engedje le az emelőt.

6. | Szerelje be az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (A), majd húzza meg a rögzítőcsavarokat és tartóanyákat az ábrán látható számozott sorrendben.

7. | Szerelje be a testkábelt (B).

8. | Szerelje be a sebességváltó felfogató tartót (A), majd húzza meg a tartó csavarokat/anyákat és a rögzítőcsavart az ábrán látható számozott sorrendben.

9. | Szerelje be a testkábelt (B).

10. | Szerelje le az emelőláncot a motorról.

11. | Teljesen emelje fel az emelőt.

12. | .Szerelje be a kormányműházat az első kiegészítő keretre.

13. | Szereljen be mindegyik féltengely végére új állítógyűrűt, majd szerelje be a féltengelyeket. Győződjön meg róla, hogy mindegyik gyűrű "bekattan" a helyére a differenciálműben és a köztestengelyben.

14. | Csatlakoztassa az alsó lengőkar gömbcsuklókat.

15. | Csatlakoztassa a stabilizátor összekötőrudakat.

16. | Szerelje be a háromutas katalizátort (TWC) (A); használjon új tömítéseket (B) és új önbiztosító anyákat (C).

17. | Kösse be az elsődleges fűtött lambda-szonda (elsődleges HO2S) csatlakozót (D).

18. | Kösse be a másodlagos fűtött lambda-szonda (másodlagos HO2S) csatlakozót (E).

19. | Ha klímaberendezés-kompresszorral van szerelve a gépkocsi, szerelje be a kondenzátor-ventilátor burkolatát.

20. | Szerelje be a klímaberendezés-kompresszort (A), majd csatlakoztassa a kompresszor tengelykapcsoló csatlakozót (B).

21. | Szerelje be a sárvédő lapot.

22. | Engedje le az emelőt.

23. | Szerelje be a hűtő felső tömlőt (A) és a hűtő alsó tömlőt (B).

24. | Szerelje be a fűtéscsöveket.

25. | Szerelje be a választóhuzalt (A) és a kapcsolóhuzalt (B) a műanyag alátétekkel (C), alátétekkel (D) és az új sasszegekkel (E).

26. | Szerelje be a tengelykapcsoló másodlagos hengert (A) és a tengelykapcsoló-működtetés hidraulikacső tartó rögzítőcsavarját (B).

27. | Szerelje be a benzingőz elszívó vezeték (EVAP) vízzsák csövét (A), és a fékszervo vákuumcsövét (B).

28. | Szerelje be az akkumulátor kábeleit (A) a motorháztető alatti biztosíték-/relédobozra, majd szerelje fel a kábelköteg szorítóbilincs(ek)et (B). Balkormányos modelleknél: Jobbkormányos modelleknél:

29. | Kösse be a vezetékköteg csatlakozót (C).

30. | Nyomja át a motorvezérlő-egység (ECM) csatlakozókat a tűzfalon, majd szerelje be a gumibetétet (A). Balkormányos modell: Jobbkormányos modell:

31. | Szerelje be a kábelköteg bilincseket (B).

32. | Csatlakoztassa a gázpedálhelyzet-érzékelő (APP) csatlakozóját (C).

33. | Csatlakoztassa az ECM/ csatlakozókat (A) és a fő vezetékköteg-csatlakozót (B). Balkormányos modell: Jobbkormányos modell:

34. | Szerelje be az akkumulátor-talpat (A), majd szerelje be a kábelköteg bilincseket (B).

35. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

36. | Szerelje be az akkumulátort.

37. | Szerelje be a üzemanyag-nyomócsövet.

38. | Szerelje be a hajtószíjat és állítsa be, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

39. | Tisztítsa meg csiszolópapírral az akkumulátor pólusait és a kábelcsatlakozókat, majd szerelje össze és zsírozza meg, hogy megelőzze a korróziót.

40. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltó könnyedén kapcsol-e fokozatba.

41. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e üzemanyag-tömítetlenségek. Fordítsa a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba (ne működtesse az önindítót), így az üzemanyag-szivattyú körülbelül 2 másodpercig működik, és nyomás alá helyezi az üzemanyag-vezetéket. Ismételje meg ezt a műveletet kétszer vagy háromszor, majd ellenőrizze, hogy nincs-e az üzemanyag-vezetéknél üzemanyag-szivárgás.

42. | Töltse fel a motort motorolajjal, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

43. | Töltse fel a sebességváltót váltóolajjal.

44. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

45. | Folytassa le az ETCS tanulási folyamatot.

46. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.

47. | Ellenőrizze az előgyújtás beállítását.

48. | Ellenőrizze a futómű-beállítást.