## Műszerfal középső szellőző eltávolítása/beszerelése

1. | Burkoljon be egy laposvégű csavarhúzót védőszalaggal, és tegyen védőszalagot a kapcsolódó alkatrészekre, hogy megelőzze a sérülést. Óvatosan illessze be a laposvégű csavarhúzót a külső forgőcsap mellé, és feszítse ki a középső szellőzőt (A). Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.

2. | Ha egy persely (B) leesik a középső levegővezető cső forgócsapjáról a középső szellőzők kiszerelésekor, szerelje vissza a forgócsapra.

3. | Először a középső szellőző külső forgócsapos részét helyezze a perselyre, azután nyomja biztosan a helyére a másik oldalát.