## CVT forgalombiztonsági vizsgálata

1. | Melegítse fel a motort a rendes üzemi hőmérsékletre (a hűtőventilátor bekapcsol).

2. | Húzza be a rögzítőféket, és ékelje ki mindkét hátsó kereket. Indítsa be a motort, majd miközben nyomja a fékpedált, váltson a [D] helyzetbe. Nyomja be a gázpedált, majd hirtelen engedje fel. A motornak nem szabad lefulladnia.

3. | Teszt [P] helyzetben: állítsa le a gépjárművet egy kb. 16°-os lejtőn, húzza be a rögzítőféket és kapcsoljon (P) helyzetbe. Engedje fel a féket; a gépjárműnek nem szabad mozognia.

4. | A próbaúthoz szerelje ki a kesztyűtartó fedelét és a kesztyűtartót, továbbá szerelje ki az utasoldali alsó burkolatot, majd szerelje ki a szerelőnyílás burkolatát.

5. | Állítsa be a digitális multimétert (A) a fojtószelep helyzetérzékelő feszültségének ellenőrzéséhez hegyes mérőszondával (B).

6. | Mérje meg a feszültséget a PCM-csatlakozó A15 és A23 vagy A24 érintkezői között.

7. | Végezzen próbautat a gépjárművel sík úton, a táblázatban megadott helyzetben. Ellenőrizze, hogy a motorfordulatszám megfelel-e hozzávetőlegesen a gépjármű sebességének, a fojtószelephelyzet-érzékelőnek a táblázatban megadott feszültsége esetén.
6 kapcsolási helyzetű CVT +7 sebességes üzemmód: [D] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.050-1.450
2,0 V | 40 | 2.050-2.650
60 | 2.200-2.800
100 | 2.400-3.000
4,5 V | 40 | 3.900-4.500
60 | 4.100-4.700
100 | 4.300-4.900
6 kapcsolási helyzetű CVT +7 sebességes üzemmód: [S] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.800-2.200
60 | 2.100-2.700
100 | 2.950-3.550
2,0 V | 40 | 2.850-3.450
60 | 3.200-3.800
100 | 3.650-4.250
4,5 V | 40 | 4.050-4.650
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500
6 kapcsolási helyzetű CVT +7 sebességes üzemmód: [L] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 2.700-3.300
60 | 3.400-4.000
100 | 4.100-4.700
2,0 V | 40 | 3.450-4.050
60 | 4.050-4.650
100 | 4.650-5.250
4,5 V | 40 | 4.300-4.900
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500
6 kapcsolási helyzetű CVT +7 sebességes üzemmód:
7 fokozatú kézikapcsolású sportüzemmód
Kézikapcsolás fokozat | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
1. | 40 | 4.400-5.000
2. | 40 | 2.850-3.450
60 | 4.400-5.000
3. | 40 | 2.150-2.750
60 | 3.400-4.000
4. | 40 | 1.650-2.250
60 | 2.600-3.200
100 | 4.550-5.150
5. | 60 | 2.050-2.650
100 | 3.600-4.200
6. | 60 | 1.550-1.950
100 | 3.100-3.700
hetedik | 100 | 2.575
6 kapcsolási helyzetű CVT (KQ modell): [D] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 900-1.300
2,0 V | 40 | 2.030-2.630
60 | 2.200-2.800
100 | 2.650-3.250
4,5 V | 40 | 3.900-4.500
60 | 4.100-4.700
100 | 4.500-5.100
6 kapcsolási helyzetű CVT (KQ modell): [S] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.550-1.950
60 | 1.900-2.500
100 | 2.800-3.400
2,0 V | 40 | 2.650-3.250
60 | 2.850-3.450
100 | 3.350-3.950
4,5 V | 40 | 4.450-5.050
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500
6 kapcsolási helyzetű CVT (KQ modell): [L] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 2.700-3.300
60 | 3.400-4.000
100 | 4.100-4.700
2,0 V | 40 | 3.450-4.050
60 | 4.050-4.650
100 | 4.650-5.250
4,5 V | 40 | 4.450-5.050
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500
6 kapcsolási helyzetű CVT: [D] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.050-1.450
2,0 V | 40 | 2.050-2.650
60 | 2.200-2.800
100 | 2.400-3.000
4,5 V | 40 | 3.900-4.500
60 | 4.100-4.700
100 | 4.300-4.900
6 kapcsolási helyzetű CVT: [S] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.800-2.200
60 | 2.100-2.700
100 | 2.950-3.550
2,0 V | 40 | 2.850-3.450
60 | 3.200-3.800
100 | 3.650-4.250
4,5 V | 40 | 4.050-4.650
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500
6 kapcsolási helyzetű CVT: [L] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám ford/p (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 2.700-3.300
60 | 3.400-4.000
100 | 4.100-4.700
2,0 V | 40 | 3.450-4.050
60 | 4.050-4.650
100 | 4.650-5.250
4,5 V | 40 | 4.300-4.900
60 | 4.700-5.300
100 | 4.900-5.500