## Kézi kapcsolású sebességváltó előtéttengely-csapágy cseréje

Szükséges célszerszámok
Állítható csapágykihúzó, 25-40 mm ( 07JAC-PH80100)

Csapágykihúzó szár ( 07JAC-PH80200)
Kiütőkalapács ( 07741-0010201)
Sajtolószerszám ( 07749-0010000)
Készülék, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | Szerelje ki a tűgörgős csapágyat (A) a célszerszám használatával, majd szerelje ki a C olajbevezető tárcsát.

2. | Helyezze a C olajbevezető tárcsát és az új tűgörgős csapágyat (A) a tengelykapcsoló-ház furatába (B).

3. | Szerelje be a tűgörgős csapágyat a célszerszámok használatával.