## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 66, 68, 69

DTC 66, 68, 69: | EPS vezérlőegység belső áramkör

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Forgassa a kormánykereket néhányszor ütközéstől ütközésig, és várjon 10 másodpercig vagy tovább. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. A DTC 66, 68 vagy 69 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n