## Légtelenítő- és szívóvezeték ellenőrzése

1. | Szerelje ki a padlóból a szerelőnyílás-burkolatot.

2. | Csatlakoztassa le a szívócsövet (A) az üzemanyag-szivattyúról és csatlakoztasson egy vákuumszivattyút (B).

3. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze a vákuumot. Van vákuum? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Csatlakoztasson egy vákuumszivattyút (A) a szívócsőre és hozzon létre vákuumot a tömlőn (B). Tartja a vákuumot? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a szívóvezetékben. Cserélje a 3-ágú csatlakozót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Csatlakoztassa le a betöltő felöli oldal szellőzőcsövét (A) a 3-ágú csatlakozóról (B) és helyezze fel fel a gumifedelet (C) a 3-ágú csatlakozóra.

7. | Csatlakoztasson egy vákuumszivattyút (A) a szívócsőre és hozzon létre vákuumot a tömlőn (B). Tartja a vákuumot? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a 3-ágú csatlakozó és az üzemanyagtartály üzemanyaggőz/folyadék leválasztószelep között a szellőző vezetékben. Ha a vezeték rendben van, cserélje ki az üzemanyagtartályt.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Csatlakoztassa a vákuumszivattyút (A) a szellőző gumicsőhöz (B) a betöltő oldalon, és adjon rá vákuumot. Tartja a vákuumot? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a 3-ágú csatlakozó és a betöltőnyak között a szellőzővezetéken.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Vegye le a gumisapkát a 3-ágú csatlakozóról és kösse vissza a szellőzőcsövet a 3-ágú csatlakozóra.

10. | Csatlakoztasson egy vákuumszivattyút (A) a szívósőre (B) és hozzon létre levegőnyomást a gumicsövön. Megtartja a levegőnyomást? IGEN - A szellőzővezeték és a szívóvezeték rendben van.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e vákuum tömítetlenség a szívócsőben. Cserélje a 3-ágú csatlakozót.n