## Ventilátor teljesítménytranzisztor-teszt

1. | Csatlakoztassa le a 4 pólusú csatlakozót a teljesítménytranzisztorról.

2. | Mérje meg az ellenállást a teljesítménytranzisztor 3. sz. és 4. sz. érintkezője között. Körülbelül 1,4-1,5 kW-nak kell lennie. Ha az ellenállás az előírt tartományon belül van, folytatás a következő lépéssel: 3. Ha az ellenállás nem az előírt tartományon belül van, cserélje ki a teljesítménytranzisztort.

3. | Óvatosan oldja ki a 4 pólusú csatlakozón az 1. sz. érintkezőn (BLU/YEL) (A) lévő zárófület, majd szerelje ki az érintkezőt és szigetelje el a karosszériatesttől.

4. | Csatlakoztassa vissza a 4 pólusú csatlakozót a teljesítménytranzisztorra.

5. | Adjon12 V-ot az 1. sz. érintkezőlyukhoz egy áthidalóvezetékkel.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a ventilátormotor jár-e. Ha a ventilátormotor nem jár, cserélje ki a teljesítménytranzisztort. Ha a ventilátormotor jár, a teljesítménytranzisztor hibátlan.