## Klímavezérlés tápellátási és földelő áramkörének hibakeresési útmutatója

1. | Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban a 10. sz. (7,5 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban lévő 10. sz. biztosíték és a klímaberendezés-vezérlő egység közötti vezetékben.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 5. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze a vezetékek lazaságát vagy csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs szakadás a klímaberendezés-vezérlőegység és a karosszériatest közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem rossz a testelés a G402-nél.n