## Első belső ajtókárpit cseréje

MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.

1. | Szerelje ki az első belső sárvédő dobot (A).
-1 | A kerékdob hátulján szerelje ki a csavarokat (B) és a rögzítőt (C). Amennyiben van, szerelje ki az első vízvédőt (D).
-2 | Az első lökhárító (E) alól szerelje ki a csavart (F), ami az első lökhárítót, a vízvetőlapot (G) és az első belső sárvédő dobot rögzíti, és szerelje ki a rögzítőt (H), ami az első lökhárítót és az első belső sárvédő dobot rögzíti. Az első légterelővel szerelje ki a rögzítőt (I), ami az első légterelőt, az első lökhárítót és az első belső sárvédő dobot tartja.
-3 | A kerékdobból szerelje ki a csavart (J) (bal oldalon) és a rögzítőket (K), amelyek az első belső sárvédő dobot (és a vízvetőlapot) a karosszériához rögzítik.
-4 | Oldja ki a vízvetőlap kampóját (L), majd szerelje ki az első belső sárvédőt.

2. | Szerelje vissza a belső sárvédő dobot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és cserélje ki a sérült rögzítőket.