## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2109

DTC P2109: | Fojtószelep alaphelyzet működési hiba

Ne tegye az ujját a beszerelt pillangószelepházba, amikor a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba forgatja, vagy amikor a gyújtáskapcsoló az ON (II) állásban van. A működésben levő fojtószelep ujjsérüléssel járó súlyos balesetet okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok közül valamelyik a P2109 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P2109 hibakódot.
P0221, P0222, P0223: Fojtószelep-helyzet (TP) "B" érzékelő
P1249: ETCS tanulási folyamat eletérés

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P2109 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál vagy a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Szerelje ki a levegőszűrőt.

7. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

8. | Ellenőrizze a fojtószelep működését. MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy becsípje egy ujját az ellenőrzés közben. A pillangószelep könnyedén működik? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Végezze el a fojtószelepház tisztítását, majd folytatás a következő lépéssel: 11 és ellenőrizze újra. Ha a P2109 hibakód megjelenik, akkor folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

11. | Szerelje be a légszűrőt.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

14. | Folytassa le az ETCS tanulási folyamatot.

15. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2109 hibakód megjelenik, ellenőrizze ismét, hogy nincs-e szennyeződés vagy korom a fojtószelep furaton, majd folytatás a következő lépéssel 11. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n