## Kormánykerék kiszerelése

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészeinek elhelyezkedését, az óvintézkedéseket és az eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben.

1. | Állítsa az első kerekeket egyenesen előre, majd szerelje ki a vezetőoldali légzsákot a kormánykerékből.

2. | Lazítsa meg a kormánykerék csavart (A).

3. | Szereljen fel egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető kormánykerék lehúzót (A) a kormánykerékre (B). Válassza el a kormánykereket a kormányoszlop tengelytől a lehúzó nyomócsavarjának (C) elforgatásával. #### Figyeljen a következőkre, amikor kiszereli a kormánykereket: Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszlop tengelyt a kormánykerék kiszerelésekor. Ha a lehúzó csavarjait (D) ötnél több menettel csavarja be a kerékagyba, a csavarok megnyomják és megsértik a kábeldobot. Ennek elkerülése érdekében szereljen fel két összefeszített anyát öt menet magasságban mindegyik kihúzó csavarra.

4. | Szerelje ki a kormánykerék lehúzót, majd vegye ki a kormánykerék csavart, és szerelje le a kormánykereket a kormányoszlopról.