## Hétsebességes üzemmódú főkapcsoló áramkör cseréje

## KB, KE, KG és KQ (L15A1 motor) modellek (6-fokozatú Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó+hétsebességes üzemmód) esetén

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket a kiegészítő utasvédelmi rendszerre vonatkozó fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a kormánykereket.

2. | Távolítsa el a kormánykerék hátsó fedelét (B) rögzítő csavarokat (A) (4), majd a kormánykerék hátsó fedelét.

3. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó kapcsoló csatlakozóját a bilincsből, majd távolítsa el a csatlakozót.

4. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó kapcsolót (D) rögzítő csavart (C), majd a kapcsolót.

5. | Kösse le a HÉTSEBESSÉGES ÜZZEMÓD főkapcsoló csatlakozóját, majd a HÉTSEBESSÉGES ÜZZEMÓD főkapcsoló-egységet (E).

6. | Cserélje újra a HÉTSEBESSÉGES ÜZZEMÓD főkapcsolót.

7. | A csavar segítségével szerelje be az új HÉTSEBESSÉGES ÜZEMMÓD főkapcsolót és a + (pozitív) kormányváltó-kapcsolót, majd a csavarokkal (4) rögzítse a kormánykerék hátsó fedelét.

8. | Szerelje vissza a kormánykereket.