## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0339

DTC P0339: | CKP érzékelőn időnkénti szakadás

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0339? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a CKP érzékelőnél és az ECM-nél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz, vagy laza csatlakozások és érintkezők: Forgattyús tengely helyzetérzékelője ECM Motor testvezeték Karosszériatest Rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Csatlakoztassa vissza a csatlakozókat vagy érintkezőket, majd folytassa a következő lépéssel: 9

7. | Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a forgattyústengely-helyzetérzékelő jeladótárcsa Sérült a jeladótárcsa? IGEN - Cserélje ki a forgattyústengely-helyzetérzékelő jeladótárcsát, folytatás a következő lépéssel: 9.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Cserélje ki az CKP érzékelőt.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

10. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

11. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

12. | Indítsa be a motort.

13. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0339 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az CKP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n