## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 66, 68, 69

Diagnosztikai hibakód (DTC): 66, 68, 69 | Elektromos szervokormány vezérlőegység belső áramkör

1. | Törölje a diagnosztikai hibakódot.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Forgassa a kormánykereket néhányszor ütközéstől ütközésig, és várjon 10 másodpercig vagy tovább. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. A DTC 66, 68 vagy 69 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n