## Az összekötőrúd és a főtengelyvég játékának ellenőrzése

1. | Szerelje ki az olajszivattyút.

2. | Mérje meg a hajtórúd axiális játékát a hajtórúd és a forgattyús tengely közé helyezett hézagmérővel.
Hajtórúd axiális játéka:
Normál (új): | 0,15-0,30 mm -
Javítási határérték: | 0,40 mm

3. | Ha a hajtórúd axiális játék a tűréshatáron kívül esik, szereljen be új hajtórudat, és újra ellenőrizze. Ha még mindig a tűréshatáron kívül van, cserélje ki a forgattyús tengelyt.

4. | Tolja el erősen a forgattyús tengelyt az indikátorórától, és nullázza le az órát a forgattyús tengely végéhez képest. Ezután húzza vissza erősen a forgattyús tengelyt az indikátoróra felé; az órán leolvasott értéknek nem szabad túllépnie a javítási határértéket.
Forgattyústengely axiális játék:
Normál (új): | 0,10-0,35 mm -
Javítási határérték: | 0,45 mm

5. | Ha az axiális játék a tűréshatáron kívül van, cserélje ki a támasztógyűrűket, és ellenőrizze újra. Ha még mindig a tűréshatáron kívül van, cserélje ki a forgattyús tengelyt.