## Tervezési előírások

Tétel | Mért érték | Meghatározás | Előírás
--- | --- | --- | ---
MÉRET | Teljes hossz |  | 3.830 mm
Teljes szélesség |  | 1.675 mm
Teljes magasság |  | 1.525 mm
Tengelytáv |  | 2.450 mm
Nyomtáv 175/65R14 82T abroncsok esetén | Első | 1.460 mm
Hátsó | 1.445 mm
Nyomtáv 185/55R15 82V abroncsok esetén | Első | 1.440 mm
Hátsó | 1.430 mm
Gépjármű hasmagassága |  | 140 mm
Ülések száma |  | Öt (5)
SÚLY | Saját tömeg | Kézi kapcsolású sebességváltó | 977-1,045 kg
CVT | 1.018-1,065 kg
MOTOR | Típus | Kivéve az L15A1, L15A2 és az L15A6 motorokat: | Vízhűtéses, négyütemű, egy felülfekvő vezérműtengelyes i-DSI motor
L15A1, L15A5 és 6L15A6 motorok | Vízhűtésű, négyütemű SOHC VTEC motor
Hengerelrendezés |  | Soros, négyhengeres, keresztirányú
Furat és löket | L12A1, L12A3 és L12A4 motorok | 73 x 74,4 mm
L13A1, L13A2, L13A3, L13A4, L13A5 és L13A6 motorok | 73 x 80 mm
L15A1, L15A2, L15A4, L15A5 és L15A6 motorok | 73 x 89,4 mm
Lökettérfogat | L12A1, L12A3 és L12A4 motorok | 1339 cm3
L13A1, L13A2, L13A3, L13A4, L13A5 és L13A6 motorok | 1339 cm3
L15A1, L15A2, L15A4, L15A5 és L15A6 motorok | 1496 cm3
Sűrítési viszony | KY (kivéve Egyiptom), KZ és KN modellek | 10,4
KY (Egyiptom) modell | 10,5
Kivéve KY, KZ és KN modellek | 10,8
Szelepműködtetés | L15A1, L15A5 és 6L15A6 motorok | Lánchajtás, SOHC VTEC, hengerenként 4 szelep
Kivéve az L15A1, L15A2 és az L15A6 motorokat: | Lánchajtás, SOHC hengerenként 2 szelep
Kenési rendszer |  | Nyomóolajozás, nedves olajteknő, trochoid szivattyúval
Olajszivattyú szállítási mennyisége | 6.300 percenkénti fordulatnál (min-1) | 44,6 L
Hűtőfolyadék-szivattyú szállítási mennyisége | 6.000 percenkénti fordulatnál (min-1) | 120 L
Előírt üzemanyag | KE, KG, KB modellek | 95 vagy magasabb oktánszámú ÓLOMMENTES benzin
KH, KK, KT, KZ, KN, KU, KQ, KY, KM, KP, FO modellek | 91 vagy magasabb oktánszámú ÓLOMMENTES benzin
IN modell | 88 vagy magasabb oktánszámú ÓLOMMENTES benzin

Tétel | Mért érték | Meghatározás | Előírás
--- | --- | --- | ---
ÖNINDÍTÓ | Típus |  | Áttételi viszony
Névleges teljesítményleadás | L12A1, L12A3, L13A1, L13A3, L13A4 és L13A5 motorok az M/T modellhez | 0,6 kW
L13A1, L13A3, L13A4 és L13A5 motorok fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltóval | 0,7 kW
L12A4 és L13A6 motorok | 0,6 kW
L15A1, L15A2, L15A4, L15A5 és L15A6 motorok | 0,7 kW
L13A2 motor | 1,0 kW
Terhelhetőségi időtartam |  | 30 másodperc
Forgásirány |  | Sebességváltó vége felől nézve az óramutató járásával megegyező irányban
TENGELYKAPCSOLÓ | Tengelykapcsoló típusa | Kézi kapcsolású sebességváltó | Egytárcsás, száraz, membránrugós
CVT | Többtárcsás, nedves, hidraulikus
Tengelykapcsoló-tárcsa súrlódó felülete | Kézi kapcsolású sebességváltó | 143 cm2
KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓ | Típus |  | Szinkronizált, 5 előremeneti és 1 hátrameneti fokozat
Primer áttétel |  | Közvetlen 1:1
Sebességfokozat-áttétel | 1. | 3,142
2. | 1,750
3. | 1,241
4. | 0,969
5. | 0,805
Hátrameneti fokozat | 3,230
Utolsó | 4,111
Végáttétel | Típus | Egyfokozatú ferdefogazású fogaskerékhajtás
CVT | Típus |  | Elektronikus vezérlésű, folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó
Primer áttétel |  | Közvetlen 1:1
Sebességfokozat-áttétel | Alacsony-Magas | 2,367-0,407
Hátrameneti fokozat | 2,367-1,326
Végáttétel | Típus | Egyfokozatú ferdefogazású fogaskerékhajtás
Áttétel (Kivéve az L15A1, L15A5 motorok) | 4,714
Áttétel (L15A1, L15A5 motorok) | 4,333
KORMÁNYZÁS | Típus |  | Fogasléces és fogaskerekes, elektromos szervorásegítéssel
Összáttétel | Gyártva, kivéve HATC | 175/65R14 82T: 17,52
185/55R15 82V: 17,79
Gyártva, HATC | 17,79
Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig | Gyártva, kivéve HATC | 175/65R14 82T: 3,71
185/55R15 82V: 3,53
Gyártva, HATC | 3,53
Kormánykerék átmérője |  | 380 mm
FELFÜGGESZTÉS | Típus | Első | Független felfüggesztőegység stabilizátorral, tekercsrugóval
Hátsó | De Dion tengely
Lengéscsillapító | Első | Teleszkópos, hidraulikus, nitrogéngázzal töltött
Hátsó | Teleszkópos, hidraulikus, nitrogéngázzal töltött

(folyt.)
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Előírás
--- | --- | --- | ---
FÉKEK | Az üzemi fék típusa | Első | Szervorásegítésű, önbeálló, belső hűtésű tárcsa
Hátsó | Szervorásegítésű, önbeálló, tömör dob
A rögzítőfék típusa |  | Mechanikus működtetésű, hátsó kerekekre ható
Fékbetét súrlódó felülete | Első | 44,5 cm2 x 2
Fékpofa súrlódó felülete | Hátsó | 21,0 cm2 x 2
GUMIABRONCSOK | Első és hátsó gumiabroncsok mérete |  | 175/65R14 82T
185/55R15 82V
Pótkerék mérete |  | T115/70D14 88M
KLÍMABERENDEZÉS | Kompresszor | Típus | Spirál
Kapacitás | 85,7 ml / ford.
Maximális fordulatszám | 12.000 ford (min-1)
Kenőanyag-mennyiség | 85 ml
Kenőanyagtípus | KEIHIN SP-10
Kondenzátor | Típus | Hullámbordás
Elpárologtató | Típus | Hullámbordás
Ventilátor | Típus | Radiális
Motortípus | 220 W/12 V
Fordulatszám-szabályozás | 4-fokozatú
Maximális szállítási mennyiség | 380 m3/h
Hőmérséklet-szabályozás |  | Levegőkeveréses típus
Kompresszor tengelykapcsolója | Típus | Száraz, egytárcsás, többszörös ékszíjas hajtás
Elektromos teljesítményfelvétel 20 °C-on | Maximum 42 W, 12 V-on
Hűtőközeg | Típus | HFC-134a (R-134a)
Kapacitás | 400-450 g
ELEKTROMOS JELLEMZŐK | Akkumulátor |  | 12 V-28 Ah/5 óra
Indítómotor |  | 12 V-0,6 kW, 0,7 kW, 1,0 kW
Generátor |  | 12 V-75 A
Biztosítékok | Motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz | 80 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A
Műszerfal alatti biztosíték-/relédoboz | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Izzók | Országúti fényszóró | 12 V-60 W
Tompított fényszóró | 12 V-55 W (halogénizzók nélkül)
12 V-35 W (halogénizzóval)
Első irányjelző/első helyzetjelző lámpák | 12 V-21 W
Oldalsó irányjelző lámpa | LED (a motoros tükörben)
Első parkoló világítás | 12 V-5 W
Hátsó irányjelző lámpák | 12 V-21 W
Féklámpa/Hátsó világítás | 12 V-21/5 W
Tolatólámpák | 12 V-21 W
Rendszámtábla-világítás | 12 V-5 W
Mennyezetvilágítás | 12 V-8 W
Csomagtérajtó világítás | 12 V-5 W
Térképolvasó lámpák | 12 V-5 W
Műszervilágítás | LED
Jelzőlámpák | LED