## Keringető motor cseréje

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

2. | Távolítsa el a belső kesztyűtartót.

3. | Csatlakoztassa le a 7-pólusú csatlakozót (A) a belsőlevegő-keringetés vezérlő motorról (B). Szerelje ki a lemezcsavarokat és a belsőlevegő-keringetés vezérlő motort a ventilátoregységből.

4. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a motort. Győződjön meg róla, hogy a motoron lévő csap megfelelően összekapcsolódik a mechanizmussal. A beszerelés után győződjön a motor könnyed működéséről.