## Féltengely szétszerelése

Szükséges célszerszámok
Menetes adapter, 22 x 1,5 mm ( 07XAC-0010100)

Kiütőkalapács ( 07936-5790001)
Gumiharang-rögzítőbilincs fogó (, kereskedelmi forgalomban beszerezhetők)

## Belső hajtótengelycsukló oldal:

1. | Szerelje ki a biztosítógyűrűt a belső hajtótengelycsuklóból.

2. | Szerelje le a gumiharang-rögzítőbilincseket. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot és a dinamikus lengéscsillapítót. Ha a gumiharang-rögzítőbilincs kéthurkos típusú (A), emelje fel a szalag visszahajtott végét (B), és nyomja be a rögzítőbe (C). Ha a gumiharang bilincs alacsony profil típusú (D), akkor emelje fel a két fület (E) csavarhúzóval, és lyukassza át a gumiharang bilincset a kereskedelmi forgalomban kapható gumiharang szalagbilincs fogóval (F). Ha a gumiharang-szalagbilincs füles bilincs típusú (G), akkor csavarhúzóval emelje meg a három fület (H). Kéthurkos típus Alacsony profil típus Füles bilincs típus

3. | Tegyen egy jelölést (A) az összes görgőre (B) és belső hajtótengelycsuklóra (C), hogy azonosíthassa a görgők és hornyok helyét a belső hajtótengelycsuklóban. Ezután szerelje ki a belső hajtótengelycsuklót a törlőkendőn (D). Legyen óvatos, nehogy leejtse a görgőket, amikor elválasztja őket a belső hajtótengelycsuklótól.

4. | Szerelje ki a biztosítógyűrűt (A).

5. | Jelölje meg a kardánkeresztet (B) és a jobb oldali hajtótengelyt (C), hogy azonosíthassa a tengelyen lévő kardánkereszt helyét.

6. | Szerelje ki a csuklócsillagot és a görgőket egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető csapágylehúzó (D) használatával.

7. | Tegyen egy jelölést (A) a görgőkre (B) és a görgőkosárra (C), hogy azonosíthassa a kosárban a görgők helyét, majd szerelje ki a görgőket.

8. | Szerelje ki a Seeger-gyűrűt (D).

9. | Jelölje meg a kardánkeresztet (C) és a hajtótengelyt (E), hogy azonosíthassa a tengelyen lévő kardánkereszt helyét.

10. | Szerelje ki a görgőkosarat (C).

11. | Tekerje be a hajtótengelyen lévő bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a gumiharang sérülését.

12. | Szerelje ki a belső gumiharangot. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot.

13. | Vegye le a vinil szalagot.

## Külső hajtótengelycsukló oldal:

1. | Szerelje le a gumiharang-rögzítőbilincseket. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot és a dinamikus lengéscsillapítót. Ha a gumiharang-rögzítőbilincs füles bilincs típusú (A), emelje fel a három fület (B) egy csavarhúzóval. Füles bilincs típus

2. | Csúsztassa a külső hajtótengelycsukló-gumiharangot (A) részben a belső hajtótengelycsukló oldalhoz. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot.

3. | Törölje le a kenőzsírt, hogy szabaddá tegye a hajtótengelyt és a külső hajtótengelycsukló belső gyűrűt.

4. | Tegyen egy jelölést (A) hajtótengelyre (B) a külső hajtótengelycsukló végével egyező helyre (C).

5. | Óvatosan fogja be a hajtótengelyt egy satuba.

6. | Szerelje ki a külső hajtótengelycsuklót (A) a célszerszám használatával.

7. | Vegye ki a hajtótengelyt a satuból.

8. | Szerelje le a rögzítőgyűrűt a hajtótengelyről.

9. | Tekerje be a hajtótengelyen lévő bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a gumiharang sérülését.

10. | Szerelje ki a külső hajtótengelycsukló-gumiharangot. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot.

11. | Vegye le a vinil szalagot.