## Légkondicionáló jelkör hibakeresési útmutató

1. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-nyomáskapcsoló csatlakozóját.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó A24 és E28 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés-nyomáskapcsoló csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Pillanatszerűen zárja rövidre az ECM/PCM csatlakozó A24 és E18 érintkezőit egy áthidalóvezetékkel többször egymás után. Hallható-e egy kattanás a klímakompresszor-tengelykapcsolótól? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

9. | Indítsa be a motort.

10. | Kapcsolja BE a ventilátorkapcsolót.

11. | Kapcsolja BE a klímaberendezés (A/C) kapcsolóját. Működik a klímaberendezés? IGEN - A klímaberendezés üzemel jel rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 16.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Kösse le az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a testelés és a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó E28 érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (E28) és a klímaberendezés nyomáskapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n

15. | Csatlakoztassa átmenetileg a klímakompresszor tengelykapcsoló relé 3-pólusú csatlakozójának (a motortérben levő biztosíték-/relédoboz) a 3.sz. érintkezőjét a karosszériatestre egy áthidaló vezetékkel több alkalommal. Hallható-e egy kattanás a klímakompresszor-tengelykapcsolótól? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM (E18) és a klímaberendezés tengelykapcsoló relé közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze a klímaberendezés rendszerben a hibajelenségeket, majd folytassa a következő lépéssel n.

16. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó A24 és E28 érintkezője között. 1,0 V-nál kevesebb? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (E28) és a klímaberendezés nyomáskapcsoló közötti vezetékben.n