## Hajtótengelyek összeszerelése

### Robbantott ábra

Szükséges célszerszámok
Gumiharang-rögzítőbilincs szerszám, ( KD-3191
vagy egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető)
Gumiharang-rögzítőbilincs fogó, ( Kent-Moore J-35910
vagy egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető)

MEGJEGYZÉS: Ha a művelet során szükséges, lásd a robbantott ábrát.

## Belső féltengelycsukló oldal:

1. | Tekerje be a bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a belső féltengelycsukló-gumiharang és a dinamikus rezgéscsillapító sérülését.

2. | Szerelje fel a dunamikus rezgéscsillapítót és a belső gumiharangot a féltengelyre, majd vegye le a vinil szalagot. Legyen óvatos, nehogy megsértse a belső gumiharangot vagy a dinamikus rezgéscsillapítót.

3. | Szerelje fel a görgőkosarat (A) a féltengelyre a görgőkosáron és a féltengely végén lévő jelölések (B) egy vonalba állításával.

4. | Illessze a Seeger-gyűrűt (C) a féltengely hornyába. Mindig forgassa a Seeger-gyűrűt a horonyban, hogy meggyőződjön arról, hogy teljesen felfekszik-e benne.

5. | Illessze be a görgőket (A) a görgőkosárba (B) a magas vállal kifelé néző helyzetben, és tartsa be a következőket: Szerelje vissza a görgőket az eredeti helyzetüknek megfelelően a görgőkosárba a jelölések egy vonalba állításával (C). Tartsa a féltengelyt felfelé néző helyzetben, hogy megelőzze a görgők kiesését.

6. | Töltse meg a belső féltengelycsuklót az új féltengely készletben lévő csukló kenőzsírral.
Kenőzsír mennyiség
| Belső féltengelycsukló: | 100-110 g (3,5-110,56 g)

7. | Illesze a belső féltengelycsuklót a féltengelyre, és tartsa be a következőket: Szerelje vissza a belső féltengelycsuklót a féltengelyre a belső féltengelycsuklón és a görgőkön lévő jelölések (A) egy vonalba állításával. Tartsa úgy a féltengelyt, hogy a belső féltengelycsukló felfelé nézzen, hogy megelőzze a kiesését.

8. | Állítsa be a belső féltengelycsuklót, amíg a görgők a csukló közepén nem lesznek.

9. | Illessze a gumiharang végeket a féltengelyre és a belső féltengelycsuklóra, majd szerelje fel a szalagot (A) a gumiharangra (B).

10. | Húzza ki kézzel a szalag holtjátékát.

11. | Jelöljön meg egy helyet (A) a szalagon 10-14 mm-re (10,2-15,24 mm.) a rögzítőtől (B).

12. | Csévélje fel a szalag szabad végét a kereskedelmi forgalomban beszerezhető KD-3191 gumiharang-rögzítőbilincs szerszám, vagy azzal egyenértékű szerszám (A) orr részén keresztül a feszítő sasszeg vágásába.

13. | Helyezzen egy kulcsot a gumiharang-rögzítőbilincs szerszám feszítő sasszegre, és feszítse meg a szalagot, amíg a szalagon lévő jelölés (C) a rögzítő széléhez nem ér.

14. | Emelje fel a gumiharang-rögzítőbilincs szerszámot, hogy a szalag szabad végét a rögzítőhöz képest 90 fokban meghajlítsa. Pontozza be a rögzítő közepét, majd hajtsa rá a megmaradó végét a rögzítőre.

15. | Csévélje le a gumiharang-rögzítőbilincs szerszámot, és úgy vágja le a szalag túlnyúló szabad végét, hogy 5-10 mm-es (5.1-10,16 mm.) rész álljon ki a rögzítőből.

16. | Hajlítsa visza a szalag végét (A) és ütögesse le egy kalapáccsal. MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a szalag és a rögzítő ne érjen hozzá semmihez sem, és hogy a szalag ne mozogjon. Távolítsa el a környező felületeken maradó kenőzsírt.

17. | Ismételje meg a lépéseket 9-től 16-ig a gumiharang másik végén lévő szalagnál.

18. | Szerelje be az új Seeger-gyűrűt.

## Külső féltengelycsukló oldal:

1. | Tekerje be a bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a külső gumiharang sérülését.

2. | Szerelje be az új rögzítőbilincset (B) és külső féltengelycsukló-gumiharangot, majd vegye le a vinil szalagot. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a külső féltengelycsukló-gumiharangot.

3. | Szerelje be az új rögzítőgyűrűt a féltengely horonyba (A).

4. | Illessze be a féltengelyt (A) a külső féltengelycsuklóba (B) úgy, hogy a rögzítőgyűrű (C) közel legyen a csuklóhoz.

5. | A külső féltengelycsukló teljes felfekvése érdekében emelje fel a féltengelyt és a csuklót, és ejtse le őket körülbelül 10 cm (4 in.) magasról egy kemény felületre. Ne használjon kalapácsot, mert a túl nagy erő a féltengely sérülését okozhatja. Legyen óvatos, nehogy megsértse a külső féltengelycsukló menetes részét (A).

6. | Ellenőrizze a festék jelölés (A) és a külső féltengelycsukló végének (B) egy vonalba állítását.

7. | Töltse meg a külső féltengelycsuklót (A) az új csukló gumiharang készletben lévő csukló kenőzsírral.
Kenőzsír mennyiség
| Külső féltengelycsukló: | 95-105 g (3,4-104,89 g)

8. | Állítsa be a féltengelyek hosszát az alábbi ábra szerint, majd állítsa be a gumiharangokat a teljesen összenyomott és a teljesen kiengedett helyzet között félúton. Győződjön meg róla, hogy a gumiharangok végei felülnek-e a féltengely és a csukló hornyaiban.
Bal oldali féltengely: | 501-506 mm (19,7-19.9 in.)
Jobb oldali féltengely: | 787-792 mm (31,0-31.2 in.)

9. | Helyezze el a dinamikus rezgéscsillapítót az alábbi ábra szerint.
Jobb oldali féltengely: | 516-520 mm (20,3-20.5 in.)

10. | Illessze a gumiharang (A) végeit a féltengelyre (B) és a külső féltengelycsuklóra (C).

11. | Zárja be a szalag fül részét (A) egy, kereskedelmi forgalomban beszerezhető gumiharang-rögzítőbilincs fogóval (B).

12. | Ellenőrizze a szalagok zárt fül része közötti hézagot. Ha a hézag a normál tartományon kívül van, zárja be a szalag fül részét jobban.