## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 4-1

DTC 4-1: | Szakadás vagy megnövekedett ellenállás a jobb oldali biztonsági öv feszítő szerkezetben

Szükséges célszerszámok
Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) felfúvó szimulátor ( 07SAZ-TB4011A)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) F szimulátor vezeték ( 07XAZ-SZ30100)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

4. | Csatlakoztassa le a TR1o csatlakozót a TR1i csatlakozóról (A).

5. | Csatlakoztassa a célszerszámot (2 W csatlakozó) a TR1i csatlakozóhoz (A).

6. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

7. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

8. | Olvassa le a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 4-1? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 9. NEM - Szakadás vagy megnövekedett ellenállás a jobb oldali biztonsági öv feszítőben; cserélje ki a jobb oldali biztonsági övet.n

9. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon 3 percet.

10. | Kösse le a TL1o csatlakozót (A) az TL1i csatlakozóról (B).

11. | Kösse le az U2o csatlakozót (A) a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységről (B).

12. | Ellenőrizze az ellenállást az U2o csatlakozó 3. és 4. sz. érintkezője között. 2,0 – 3,0 W-nak kell lennie. Az ellenállás az előírt értékű? IGEN - Hibás kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység vagy rossz érintkezés az U2o csatlakozónál és a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységnél, ellenőrizze a csatlakozást az U2o csatlakozó és a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egység között. Ha az összeköttetés rendben van, cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - Szakadás vagy megnövekedett ellenállás a padló vezetékkötegben; cserélje ki a padló vezetékköteget.n