## Ajtóütköző beállítása

Győződjön meg róla, hogy az ajtó becsapás nélkül is biztosan záródik-e. Ha szükséges, állítsa be a záróelemet (A): A záróelem anyák rögzítve vannak, de a záróelemet kissé fel vagy le, ki vagy be lehet állítani.

1. | Lazítsa meg a csavarokat (B), majd tegyen egy törlőkendőt (C) a karosszéria és a záróelem közé.

2. | Enyhén húzza meg a csavarokat.

3. | Csomagolja be a záróelemet a törlőkendővel, majd állítsa be a záróelemet egy műanyag kalapáccsal (D) ütögetve. Ne üsse meg a záróelemet túl erősen.

4. | Lazítsa meg a csavarokat, és vegye ki a törlőkendőt.

5. | Enyhén húzza meg a csavarokat.

6. | Tartsa a külső kilincset kihúzva, és nyomja az ajtót a karosszériához, hogy meggyőződjön arról, hogy a záróelem lehetővé teszi-e az egyvonalban illeszkedést. Ha az ajtó megfelelően záródik, húzza meg a csavarokat és ellenőrizze újra.