## Szellőzőnyílás-fedelek cseréje

1. | Szerelje le a szélvédő ablaktörlő karokat.

2. | Szerelje ki a motorháztető hátsó tömítést (A) úgy hogy kihúzza. Egy rögzítő kiszerelő használatával csatolja le a rögzítőket (B) a vízvályúburkolatokról. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a vízvályúburkolatot.

3. | Csatolja le a rögzítőket (D, E) az utasoldali vízvályúburkolatot (F) óvatosan felfelé húzva, és oldja ki az utasoldali vízvályúburkolaton lévő kampót (G) a vezetőoldal felől, majd szerelje ki a burkolatot. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.

4. | Csatlakoztassa le a szélvédőmosó csöveket (B).

5. | Csatolja le a rögzítőket (D, E) óvatosan felfelé húzva a vezetőoldali vízvályúburkolatot, majd szerelje ki a burkolatot. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.

6. | Tegyen tömítőanyagot (Cemedine, rendelési sz. 08712-0004 vagy egyenértékű) (I) a motorháztető hátsó tömítés hornyába az egyik végétől a másikig.

7. | Szerelje vissza a burkolatokat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Győződjön meg róla, hogy a mosócsövek biztosan csatlakoznak-e.