## Ajtó hengerzár-kapcsoló ellenőrzése

1. | Szerelje le az ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 3-pólusú csatlakozót a zárhenger kapcsolóról.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között. Villamos kapcsolatnak kell lennie a 2. sz. és a 3.sz. érintkező között, amikor az ajtó zárhenger kapcsoló LOCK (zárva) helyzetben van. Villamos kapcsolatnak kell lennie az 1. sz. és a 2.sz. érintkező között, amikor az ajtó zárhenger kapcsoló az UNLOCK (nyitva) helyzetben van.