## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0344

DTC P0344: | CMP érzékelő időnkénti szakadás

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P0344? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz, vagy laza csatlakozások és érintkezők: VEZÉRMŰTENGELY-SZÖGHELYZET ÉRZKELŐ ECM Motor testvezeték Karosszériatest Rendben vannak? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Csatlakoztassa vissza a csatlakozókat vagy érintkezőket, majd folytassa a következő lépéssel: 9

7. | Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a vezérműtengely-helyzetérzékelő jeladótárcsa Sérült a jeladótárcsa? IGEN - Cserélje ki a vezérműtengely-helyzetérzékelő jeladótárcsát, folytatás a következő lépéssel: 9.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Cserélje ki a CMP érzékelőt.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

10. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

11. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

12. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 10 másodpercig.

13. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0344 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és a motorvezérlő (ECM) egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n