## Napfénytető végálláskapcsolójának ellenőrzése

## NYITÁS/ZÁRÁS, DÖNTÉS/ZÁRÁS KAPCSOLÓ:

1. | Szerelje le a tetőkárpitot

2. | Kösse le a 4-pólusú csatlakozót a napfénytető végálláskapcsolóról.

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően. MEGJEGYZÉS: Forgassa meg a motort kézzel, egy villáskulcs segítségével.

## NYITÁS KAPCSOLÓ (KK, KU és KT modellek):

1. | Szerelje ki a tetőkárpitot.

2. | Kösse le a 4-pólusú csatlakozót a napfénytető végálláskapcsolóról.

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően. MEGJEGYZÉS: Forgassa meg a motort kézzel, egy villáskulcs segítségével.