## Első üléspárna eltávolítása/beszerelése

1. | Szerelje ki az első ülést.

2. | Szerelje ki a háttámlaállító-burkolatot és a középső burkolatot, kézi magasságállítással,kézi magasságállítás nélkül.

3. | Oldallégzsákkal: Az üléspárna alól kösse le az oldallégzsák csatlakozó rögzítőjét. Oldja a kampó rugóit és a kábelköteget.

4. | Oldja ki a kampókat (A) az üléspárna mindkét oldaláról.

5. | Oldja a háttámla-burkolatot (A) a párnakeretrugóról (B), és oldja ki a kampókat (C) az üléspárna alól.

6. | Szerelje ki az üléspárna-burkolatot/betétet a üléspárnakeretből.

7. | Szerelje vissza a párnát a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Hogy megelőzze a ráncokat az üléspárna-burkolat beszerelésekor, győződjön meg róla, hogy az anyag egyenletesen van-e kinyújtva a betéten, mielőtt rögzítené a kampókat.