## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1683

DTC P1683: | Fojtószelep üres fokozati működési hiba

Ne tegye az ujját a beszerelt pillangószelepházba, amikor a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba forgatja, vagy amikor a gyújtáskapcsoló az ON (II) állásban van. A működésben levő fojtószelep ujjsérüléssel járó súlyos balesetet okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok valamelyik a P01683 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P01683 hibakódot.
P0121, P0122, P0123: Fojtószelep-helyzet (TP) „A” érzékelő
P0221, P0222, P0223: Fojtószelep-helyzet (TP) "B" érzékelő

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P1683? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Szerelje ki a levegőszűrőt.

7. | Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy koromlerakódás a fojtószelep furatban. Van szennyeződés vagy koromlerakódás a fojtószelep furaton? IGEN - Végezze el a fojtószelepház tisztítását, majd folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

10. | Szerelje be a légszűrőt.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

12. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

13. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

14. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P1683 hibakód megjelenik, ellenőrizze ismét, hogy nincs-e szennyeződés vagy korom a fojtószelep furaton, majd folytatás a következő lépéssel 11. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n