## Motor olajszivattyú nagyjavítása

### Robbantott ábra

## Olajszivattyú kiszerelés

1. | Szerelje ki vezérműláncot.

2. | Szerelje ki a szitaszűrőt (A), majd szerelje ki az olajszivattyút (B).

## Olajszivattyú ellenőrzés

1. | Szerelje ki a szivattyúfedelet.

2. | Ellenőrizze a külső - belső fogaskerék radiális foghézagot a belső forgórész (A) és a külső forgórész (B) között. Ha a külső - belső fogaskerék radiális foghézag túllépi a javítási határértéket, cserélje ki az olajszivattyút.
Külső - belső fogaskerék radiális foghézag
Normál (új): | 0,02-0,14 mm -
Javítási határérték: | 0,20 mm

3. | Ellenőrizze a ház - forgórész tengelyirányú játékot a forgórész (A) és a szivattyúház (B) között. Ha a ház - forgórész tengelyirányú játék túllépi a javítási határértéket, cserélje ki az olajszivattyút.
Ház - forgórész tengelyirányú játék
Normál (új): | 0,02-0,07 mm -
Javítási határérték: | 0,15 mm

4. | Ellenőrizze a ház - külső forgórész radiális játékot a külső forgórész (A) és a szivattyúház (B) között. Ha a ház - külső forgórész radiális hézag túllépi a javítási határértéket, cserélje ki az olajszivattyút.
Ház - külső forgórész radiális hézag
Normál (új): | 0,10-0,18 mm -
Javítási határérték: | 0,20 mm

5. | Ellenőrizze mindkét forgórészt és a szivattyúházat, hogy nincs-e rajtuk karcolás vagy más sérülés. Cserélje ki az alkatrészeket, ha szükséges.

6. | Szerelje fell az olajszivattyú fedelet.

## Olajszivattyú beszerelés

1. | Szerelje be az illesztőcsapokat (A) és az új O-gyűrűt (B) az olajszivattyúba (C), majd igazítsa be a belső forgórészt a forgattyús tengelyhez, és szerelje be az olajszivattyút.

2. | Szerelje be a szitaszűrőt (D) új tömítéssel (E).

3. | Szerelje be a vezérműláncot.