## HID lámparendszer hibakeresési útmutató

Soha se kapcsolja be a kombinált világítás kapcsolót az előtt, hogy a HID izzókat beszereli a foglalatukba, és befejezi a fényszóró szerelvény összeszerelését.

1. | Ellenőrizze a motortér biztosíték/relé dobozban az 12. sz. (15 A) és a 13. sz. (15 A) biztosítékot. A biztosítékok rendben vannak? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki és újra ellenőrizze a biztosítéko(ka)t.n

2. | Szerelje le az első lökhárítót.

3. | Helyettesítse egy biztosan jó HID izzóval, és ellenőrizze újra. A fényszóró felgyullad? IGEN - Cserélje ki az eredeti HID izzót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót az inverter egységről.

5. | Kapcsolja be a kombinált világítás kapcsolót.

6. | Mérje meg a feszültséget az inverter egység 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

7. | Kapcsolja ki a kombinált világítás kapcsolót.

8. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az inverter egység 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó inverter egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik és/vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti inverter egységet.n NEM - Szüntesse meg a szakadást az inverter egység és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G203 avgy a G301 pontnál.n

9. | Ellenőrizze a feszültséget a kombinált világítás kapcsoló 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a szakadást a HID relé és az inverter egység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

10. | Vegye ki a bal oldali és a jobb oldali HID reléket a műszerfal alatti dobozból, és vizsgálja meg a reléket Rendben vannak? IGEN - Szüntesse meg a szakadást a HID relé és az inverter egység közötti vezetékben.n NEM - Cserélje ki a hibás relét, és újra ellenőrizze.n