## Első ülés eltávolítása/beszerelése

Néhány modellnél: Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak. Nézze át az SRS alkatrészek elhelyezkedését, és a figyelmeztetéseket és eljárásokat SRS-re vonatkozó részt a javítási és karbantartási feladatok elvégzése előtt.
MEGJEGYZÉS

- Amikor laposvégű csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja karosszériát, vagy felhasítsa az ülésburkolatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Amennyiben van oldallégzsák, csatlakoztassa le a negatív akkumulátorkábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Szerelje ki az ülés belső rögzítősínjének elülső zárófedelét (A) és a külső rögzítősín elülső zárófedelét (B) mindkét ülésrögzítő sín elejéről.

3. | Szerelje ki az ülés külső rögzítősínjének hátsó zárófedelét (A) és a belső rögzítősín hátsó zárófedelét (B) mindkét ülésrögzítő sín hátsó végéről.

4. | Szerelje ki az első ülést rögzítő csavarokat.

5. | Emelje fel az első ülést, majd válassza le a vezetékköteg-rögzítőket (A) és csatlakoztassa le a biztonsági öv kapcsolójának csatlakozót (B) a vezetőülésről. Amennyiben van, csatlakoztassa le az oldallégzsák csatlakozóját (C) a vezetőoldali és az utasoldali ülésről és az OPDS egység csatlakozóját az utasoldali ülésről. Vezetőoldali ülés: Utasoldali ülés:

6. | Segítség igénybevételével óvatosan szerelje ki az első ülést az első ajtónyíláson keresztül.

7. | Szerelje be az ülést a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően van összedugva. Amennyiben van oldallégzsák, csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorhoz.