## Gépkocsi belső hőmérsékletérzékelő vizsgálata

1. | Szerelje ki a belső tér hőmérséklet-érzékelőjét.

2. | Ellenőrizze az ellenállás változását az érzékelő hajszárítóval történő melegítésével, majd egy pohár hideg vízzel történő lehűtésével.

3. | Hasonlítsa össze a belsőtér-hőmérsékletérzékelő 1. sz. és 2. sz. érintkezői közötti ellenállás leovasásott értékeit a grafikonban látható előírással; az ellenállásnak az előírt határokon belül kell lennie.

4. | Ha az ellenállás nem az előírás szerinti, cserélje ki a belső tér hőmérséklet-érzékelőt.