## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 21

DTC 21: | Kerékcsúszás

1. | Ellenőrizze, hogy mind a négy gumiabroncs az előírt méretű, és a megfelelő előírás szerint van felfújva. Mind a négy kerék megfelelő méretű és megfelelően van felfújva? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Szerelje be a helyes gumiabroncsokat, vagy fújja fel a gumiabroncsokat a helyes nyomásra, és ellenőrizze újra.

2. | Ellenőrizze, hogy az összes kerékérzékelő megfelelően van-e felszerelve. A kerékérzékelők megfelelően vannak beszerelve? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Szerelje vissza vagy cserélje ki a kerékérzékelő(ke)t.n

3. | Ellenőrizze az összes futómű beállítását. Rendben vannak? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - Cserélje ki a kerékcsapágya(ka)t.n