## VSA KI-kapcsoló vizsgálata

1. | Szerelje ki a VSA OFF kapcsolót (A) a kapcsoló panelből.

2. | Kösse le a VSA OFF kapcsoló 5 pólusú csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA OFF kapcsoló 5P csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Elektromos vezetésnek kell lennie, ha a kapcsoló be van nyomva.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA OFF kapcsoló csatlakozó 4. sz. és 5. sz. érintkezője között. Mindig elektromos vezetésnek kell lennie.