## Váltakozó áramú generátor cseréje

1. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

2. | Szerelje le a szívócsonkot.

3. | Csatlakoztassa le a generátor csatlakozóját (A), és a WHT vezeték (B) kábelköteg bilincsét (C) a generátorról.

4. | Szerelje le a hajtószíjat.

5. | Szerelje le a záró csavart (A) és a rögzítőcsavart (B), majd szerelje le a generátort.

6. | Szerelje be a generátort a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

7. | Állítsa be a hajtószíj feszességét.

8. | Végezze el az ETCS tanulási folyamatot (ETCS segítségével).