## Klímarendszer leírása

A klímarendszer hőt von el az utastérből azáltal, hogy hűtőközeget keringet a rendszerben, ahogyan az ábrán látható.

Ez a gépjármű HFC-134a (R-134a) hűtőközeget használ, ami nem tartalmaz klór-fluór-karbonokat. Szereléskor fordítson figyelmet a következőre :

- Ne keverje össze a CFC-12 (R-12) és a HFC-134a (R-134a) hűtőközegeket. Ezek nem felcserélhetők.
- Csak az ajánlott poli-alkilén-glikol (PAG) hűtőközeg-olajat (KEIHIN SP-10) használja, amit az R-134a kompresszorhoz terveztek. Az ajánlott (PAG) hűtőközeg-olaj és más hűtőközeg-olaj összekeverése a kompresszor meghibásodását okozza.
- Az összes klímarendszer alkatrésznek (kompresszor, leürítő vezeték, szívó vezeték, párologtató, kondenzátor, vevő/szárító, tágulási szelep, O-gyűrűk a csatlakozásoknál) az R-134a hűtőközeghez alkalmasnak kell lennie. Ne keverje össze R-12 alkatrészekkel.
- Használjon olyan halogén gázos szivárgás érzékelőt, amit az R-134a hűtőközeghez terveztek.
- Az R-12 és az R-134a hűtőközeghez tartozó szerviz készülék nem felcserélhető. Csak R-134a hűtőközeghez való visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket használjon az R-134a klimatizáló rendszer szervizmunkáihoz.
- Mindig nyerje vissza az R-134a hűtőközeget egy jóváhagyott visszanyerő/újrahasznosító/töltő készülékkel, mielőtt leválasztaná a klímaberendezés csatlakozó elemét.