## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1684

DTC P1684: | Fojtószelep visszaállító rugó

Ne tegye az ujját a beszerelt pillangószelepházba, amikor a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba forgatja, vagy amikor a gyújtáskapcsoló az ON (II) állásban van. A működésben levő fojtószelep ujjsérüléssel járó súlyos balesetet okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha a P0638 és a P1684 hibakód egyidejűleg tárolódott, először a P0638 hibakód hibáját keresse meg, majd ellenőrizze újra a P01684 hibakódot.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P1684? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Szerelje ki a levegőszűrőt.

7. | Nyomja a pillangószelepet a nyitási oldalra az ábra szerint. MEGJEGYZÉS: Ne működtesse a gyújtáskapcsolót az ellenőrzés során. Legyen óvatos, nehogy becsípje egy ujját az ellenőrzés közben.

8. | Ellenőrizze a fojtószelepet. A fojtószelep visszatér? IGEN - Végezze el a fojtószelepház tisztítását, majd folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

11. | Szerelje be a légszűrőt.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

14. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

15. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P1684 hibakód megjelenik, ellenőrizze ismét, hogy nincs-e szennyeződés vagy korom a fojtószelep furaton, majd folytatás a következő lépéssel 11. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n