## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1887 (53-1)

DTC P1887: | Probléma a VABS áramkörben

### KB, KE, KG és KQ modellek részére

MEGJEGYZÉS:

- Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.
- Az ábra egy lehetséges csatlakozó érintkező elrendezést mutat; a csatlakozó érintkező elrendezés modellenként változik.

1. | Ellenőrizze, hogy az ABS DTC kijelzésre került-e. Megjelenik az ABS DTC? IGEN - Végezze el az ABS hibakeresést, majd és ellenőrizze újra a P1887 hibakódot. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A23 érintkező és a karosszériatest között, valamint az A24 érintkező és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A23 és, A24 érintkezője és a test (G101) közötti vezetékekben, vagy javítsa meg a rossz testelést (G101).n

4. | Emelje fel a gépkocsit és hagyja a kerekeket szabadon forogni.

5. | A gépkocsival út közben mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó A18 és A23 vagy A24 érintkezői között. Van-e 0-5 V között lüktető feszültség? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység csatlakozóját.

7. | A gépjárművel menet közben és felemelt állapotban is mérje meg a feszültséget az ABS vezérlőegység csatlakozó 15.sz érintkezője és a karosszériatest között. Van feszültség? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység csatlakozójában.n NEM - Javítsa ki a kábelszakadást vagy a szakadást a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A18 érintkezője és az ABS vezérlőegység között.n