## Kormány fogasléces vezérlés kiszerelése

NOTE: A kiszerelés/beszerelés közben ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a kormányműbe.

1. | Lazítsa ki a biztosító anyát (A), majd szerelje ki a fogaslécvezető csavart (B), a hullámos alátéteket (csak balkormányos) (C), lapos alátétet (csak balkormányos) (D), a rugót (E), és a fogaslécvezetőt (F) a kormányműből.

2. | Szerelje ki az O-gyűrűt (G) a fogasléc vezetőből, és dobla ki.

3. | Kenje meg az új O-gyűrűt kenőzsírral, és óvatosan illessze a fogaslécvezető csavar horonyba.

4. | Tegyen kenőzsírt a fogaslécvezető csúszó felületére és külső felületeire, majd szerelje fel a kormánymű házra. Törölje le a kenőzsírt a ház menetes részéről (H).

5. | Szerelje fel a lapos alátétet (csak balkormányos), a hullámos alátéteket (csak balkormányos) és a rugót a fogaslécvezetőre.

6. | Tegyen tömítőanyagot a fogaslécvezető csavar menetére, majd szerelje be, és húzza meg 25 Nm-rel (2,5 kgm). Lazán szerelje be a biztosító anyát.

7. | Állítsa be a fogaslécvezető csavart. A beállítás után ellenőrizze a fogasléc jobbra és balra csúsztatásával, hogy könnyedén mozog-e.