## Főfékhenger összeszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ha kicseréli a primer dugattyút, a szekunder dugattyút vagy a főfékhenger házat, ellenőrizze és állítsa be a nyomórúd hézagot, mielőtt visszaszerelné a főfékhengert.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt fékfolyadékban és levegővel szárítsa meg; fújja át az összes csatornát sűrített levegővel.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az összes alkatrész portól és más idegen részecskéktől mentes-e.
- Mindig cserélje ki az alkatrészeket újakra, amikor ez az előírás.
- Csak eredeti DOT3 Honda fékfolyadékot használjon. Nem Honda fékfolyadék korróziót okozhat, és a rendszer élettartamát csökkentheti.
- Ne keverjen össze különböző gyártmányú fékfolyadékokat, mivel ezek összeférhetetlenek lehetnek.
- Cserélje ki a főfékhengert, ha a furat sérült vagy kopott. Ne hónolja vagy ne próbálja felpolírozni a furatot.
- Kenje be a dugattyú-csészéket, nyomócsészéket és a főfékhenger furatot tiszta fékfolyadékkal.
- Használja a főfékhenger készletben található ajánlott kenőzsírokat.

1. | Szerelje be a tartálytömítést a tartályfedél hornyába.

2. | Szerelje fel a szitaszűrőt, az összeszerelt tartályfedelet és az új gumihüvelyeket a tartályra.

3. | Kenje be a primer dugattyú (B) karmantyúit (A) tiszta fékfolyadékkal, majd szerelje be a primer dugattyút a főfékhengerbe. MEGJEGYZÉS: Az ABS-szel szerelt gépjárműveknél annak ellenőrzésére, hogy a szelepszár (C) könnyedén mozog-e, gyengén nyomja keresztül a dugattyún lévő nyíláson. Szerelje be a dugattyút úgy, hogy a dugattyún lévő nyílás egybeessen a főfékhengerben lévő ütközőcsap nyílásával. ABS-sel ABS nélkül

4. | Kenje be az új szekunder dugattyú (B) csészéjét (A) tiszta fékfolyadékkal.

5. | Tegyen a főfékhenger tömítés készletben található ajánlott tömítő kenőzsírt a szekunder dugattyú tömítésre (C), majd szerelje be a szekunder dugattyút a főfékhengerbe.

6. | Az ABS-sel szerelt gépjárműveknél; igazítsa össze a primer dugattyún lévő nyílást az ütközőcsap furattal (A) úgy, hogy a szekunder dugattyút (B) benyomja, és beszereli az ütközőcsapot (C).

7. | Szerelje a tartályt (D) a főfékhengerre.

8. | Szerelje be az új Seeger-gyűrűt (A), miközben benyomja a szekunder dugattyút (B).

9. | Állítsa be a nyomórúd hézagot.

10. | Tegyen a főfékhenger tömítés készletben található ajánlott kenőzsírból az új nyomórúd tömítésre, és szerelje a tömítést a fékrásegítőre.