## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0300 (71-1), P0300 (72-1), P0300 (73-1), P0300 (74-1)

Diagnosztikai hibakód P0300 (7x-1): | Véletlenszerű gyújtáshiba és a következők bármilyen kombinációja
Diagnosztikai hibakód P0301 (71-1): | 1. sz. henger gyújtáshiba
Diagnosztikai hibakód P0302 (72-1): | 2. sz. henger gyújtáshiba
Diagnosztikai hibakód P0303 (73-1): | 3. sz. henger gyújtáshiba
Diagnosztikai hibakód P0304 (74-1): | 4. sz. henger gyújtáshiba

MEGJEGYZÉS:

- Ha a gyújtáshiba elég gyakori ahhoz, hogy 2 egymás utáni menetciklusban megnövekedett károsanyag-kibocsátás érzékelését váltsa ki, akkor a MIL felgyullad, és a DTC P0300 (továbbá a P0301 - P0304 kódok néhány kombinációja) letárolódik.
- Ha a gyújtáshiba elég gyakori ahhoz, hogy a katalizátor sérülését okozza, a MIL minden gyújtáshiba előfordulásakor villog, és a DTC P0300 (továbbá a P0301 - P0304 kódok néhány kombinációja) letárolódik. A gyújtáshiba megszűnésekor a MIL égve marad.

1. | Először a következő DTC-k hibakeresését végezze el, ha valamelyikük a véletlenszerű gyújtáshiba DTC-vel együtt tárolódott le. P0107, P0108: Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelőP0131, P0132: primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) fűtés P0171, P0172: Üzemanyagrendszer P0335, P0336: Forgattyústengely-helyzetérzékelő (CKP) P1361, P1362: vezérműtengely-helyzet érzékelő (CMP) (felső holtpont-érzékelő (TDC)) P1519: Alapjárati levegőmennyiség-szabályozás (IAC) szelep

2. | Tegyen próbaútat a gépkocsival, hogy meggyőződjön a hibajelenségről

3. | Keresse meg a hibajelenséget az alábbi táblázatban, és végezze el a vonatkozó eljárásokat a listában szereplő sorrendben, amíg meg nem találja az okot.
Hibajelenség | Eljárás(ok) | Ellenőrizze továbbá:
--- | --- | ---
Szabálytalan időközönkénti gyújtáshiba csak a gépkocsi terhelés melletti alacsony motorfordulatszámán. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. | Kis kompresszió. Rossz minőségű üzemanyag.
Szabálytalan időközönkénti gyújtáshiba csak gyorsításkor. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. |
Szabálytalan időközönkénti gyújtáshiba magas motorfordulatszámnál, terhelés mellett vagy bármilyen körülmények között. | Ellenőrizze az üzemanyag-nyomást. | Állítsa be a helyes motor szelephézagokat.