## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2138

DTC P2138: | APP "A” és "B” érzékelő helytelen feszültség viszony

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a DTC P2138? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál vagy a motorvezérlő egységnél.n

5. | Ellenőrizze az APP ”A” érzékelőt és az APP "B" érzékelőt az adatlistában a HDS műszerrel. Megegyeznek a feszültségek? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

6. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

7. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 63. sz. és 79 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

9. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 63. sz. és 79. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 34.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 63.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 50.sz. érintkezője között (diagnosztikai csatlakozó doboz 79.sz. érintkező), majd folytassa a következő lépéssel 13. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Cserélje ki az APP érzékelőt.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

17. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2138 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

18. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

19. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

20. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P2138 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.