## Fékpedál helyzetkapcsoló ellenőrzése

1. | Kösse le a 4-pólusú csatlakozót (A) a fékpedál helyzetkapcsolóról (B).

2. | Ellenőrizze a villamos vezetést az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között. A fékpedál lenyomott állapotában villamos kapcsolatnak kell lennie. A fékpedál felengedett állapotában nem lehet villamos kapcsolat.

3. | Ha szükséges, állítsa be vagy cserélje ki a kapcsolót, illetve állítsa be a pedál magasságot.