## Üzemmódvezérlő-kábel beállítása

NOTE: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | A műszerfal alatt válassza le az üzemmód vezérlő huzal házat a huzal bilincsről (A), és kösse le az üzemmód vezérlő huzalt (B) az üzemmód vezérlö mechanizmusról (C).

2. | Állítsa az üzemmód vezérlő tárcsát a Vent (Szellőzés) állásba.

3. | Forgassa az üzemmód vezérlö mechanizmust teljesen balra a fenti ábra szerint, és tartsa ott. Csatlakoztassa az üzemmód vezérlő huzalt az üzemmód vezérlő mechanizmusra, majd szorítsa be az üzemmód vezérlő huzal házat a bilincsbe.