## Hátsó sárvédőborítás cseréje

## Néhány modellnél

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a hátsó lökhárító-borítást és a karosszériát.

1. | Szerelje ki a hátsó csillapítóegységet, ld. 2002 Jazz/Fit javítási könyv, P/N 62SAA00.

2. | Távolítsa el a hátsó lökhárító-borítást (A).
-1 | Csavarja ki a hátsó lökhárítót (B) és a hátsó lökhárító-borítást (C) rögzítő csavarokat.
-2 | Távolítsa el a csavarokat (D) és a rögzítőpatentokat (E, F), majd távolítsa el a hátsó lökhárító-borítást.

3. | Szerelje fel a hátsó lökhárító-borítást, a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és cserélje ki a sérült rögzítőpatentokat.