## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0133 (61-1)

Diagnosztikai hibakód P0133(61-1): | Primer HO2S(érzékelő 1) lassú válasz

MEGJEGYZÉS: Ha a DTC P0131, P0132 és/vagy a P0135 a DTC P0133-mal egyidejűleg van tárolva, a hibakeresést azokon a DTC-ken kell először elvégezni, majd újra ellenőrizni kell a DTC P0133-mat.

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül parkoló vagy üres fokozatban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol.

3. | Végezzen próbautat a következő állapotban: 89 km/h (55 mph) folyamatos sebesség CVT a D állásban (kézi sebességváltó az 5. fokozatban) Míg a készenléti kód vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0133 meg nem jelenik

4. | Keressen időszakos hibára utaló hibakódot a HDS vagy az ellenőrző célszerszám használatával. Megjelenik az időszakosan fennálló hiba DTC P0133? IGEN - Cserélje ki a katalizátor előtti HO2S-t (1. érzékelő).n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer HO2S (1, érzékelő)-nél és az ECM/PCM-nél.n