## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0811 (43-2)

P0811 diagnosztikai hibakód: | Probléma az indító tengelykapcsoló vezérlőrendszerében

### KB, KE, KG és KQ modellek részére

MEGJEGYZÉS:

- Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.
- Az ábra egy lehetséges csatlakozó érintkező elrendezést mutat; a csatlakozó érintkező elrendezés modellenként változik.

1. | Ellenőrizze, hogy egy másik DTC kijelzésre került-e. Megjelenik másik DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést, majd és ellenőrizze újra a P0811 hibakódot. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Kösse le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozót a vezérlőszelep-testről.

4. | Indítsa be a motort és kapcsoljon D állásba.

5. | Ellenőrizze, hogy a gépkocsi elindul-e. Elindul a gépkocsi? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Csatlakoztassa vissza a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó indító kuplung nyomásellenőrző-szelep csatlakozót.

8. | Indítsa be a motort és kapcsoljon D állásba.

9. | Ellenőrizze, hogy a gépjármű kúszó sebességgel elindul-e és ellenőrizze az indulási sebességet sík terepen. Elindul-e a gépkocsi és körülbelöl 5 km/h (3 mph) sebességgel halad-e? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Cserélje ki a szabályozószelep-testet.n

10. | Mérje meg a lefékezési fordulatszámot D, S, L és R helyzetekben. A lassítási fordulatszám 3500 (min-1) felett van? IGEN - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Kösse le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozót a vezérlőszelep-testről.

13. | Indítsa be a motort és kapcsoljon D állásba.

14. | Ellenőrizze, hogy a gépkocsi elindul-e. Elindul a gépkocsi? IGEN - A rendszer rendben van, és ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy helyettesítse egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n